# LITERAL1 specifies constants

HIGH	LITERAL1	Constants
LOW	LITERAL1	Constants
INPUT	LITERAL1	Constants
OUTPUT	LITERAL1	Constants
SERIAL	LITERAL1
DISPLAY	LITERAL1
DEC	LITERAL1	Serial_Print
BIN	LITERAL1	Serial_Print
HEX	LITERAL1	Serial_Print
OCT	LITERAL1	Serial_Print
BYTE	LITERAL1	Serial_Print
PI	LITERAL1
HALF_PI	LITERAL1
TWO_PI	LITERAL1
LSBFIRST	LITERAL1	ShiftOut
MSBFIRST	LITERAL1	ShiftOut
CHANGE	LITERAL1	AttachInterrupt
FALLING	LITERAL1	AttachInterrupt
RISING	LITERAL1	AttachInterrupt
DEFAULT	LITERAL1	AnalogReference
EXTERNAL	LITERAL1	AnalogReference
INTERAL	LITERAL1	AnalogReference

# KEYWORD1 specifies datatypes and C/C++ keywords

boolean	KEYWORD1	BooleanVariables
byte	KEYWORD1	Byte
case	KEYWORD1	SwitchCase
char	KEYWORD1	Char
class	KEYWORD1
default	KEYWORD1	SwitchCase	
do	KEYWORD1	DoWhile
double	KEYWORD1	Double
else	KEYWORD1	Else
false	KEYWORD1	Constants
float	KEYWORD1	Float
for	KEYWORD1	For
if	KEYWORD1	If
int	KEYWORD1	Int
long	KEYWORD1	Long
new	KEYWORD1	
null	KEYWORD1	
private	KEYWORD1
protected	KEYWORD1	
public	KEYWORD1	
return	KEYWORD1	Return	
short	KEYWORD1
signed	KEYWORD1
static	KEYWORD1	Static	
switch	KEYWORD1	SwitchCase
this	KEYWORD1	
throw	KEYWORD1	
try	KEYWORD1	
true	KEYWORD1	
unsigned	KEYWORD1
void	KEYWORD1	Void
while	KEYWORD1	While
word KEYWORD1 Word

# operators aren't highlighted, but may have documentation

+=		IncrementCompound
+		Arithmetic
[]		arrayaccess
=		assign
&		BitwiseAnd
|		BitwiseAnd
,		
//		Comments
?:		
{}		Braces
--		Increment
/		Arithmetic
/*		Comments
.		dot
==		
<		greaterthan
<=		greaterthanorequalto
++		Increment
!=		inequality
<<		Bitshift
<		lessthan
<=		lessthanorequalto
&&		Boolean
!		Boolean
||		Boolean
-		Arithmetic
%		Modulo
*		Arithmetic
()		parentheses
>>		Bitshift
;		SemiColon
-=		IncrementCompound

# these are datatypes, but we've also defined functions to cast to them

boolean	KEYWORD2	boolean_
byte	KEYWORD2	byte_
char	KEYWORD2	char_
float	KEYWORD2	float_
int	KEYWORD2	int_
long	KEYWORD2	long_
word KEYWORD2  word_

# KEYWORD2 specifies methods and functions

abs	KEYWORD2	Abs
acos	KEYWORD2	ACos
asin	KEYWORD2	ASin
atan	KEYWORD2	ATan
atan2	KEYWORD2	ATan2
ceil	KEYWORD2	Ceil
constrain	KEYWORD2	Constrain
cos	KEYWORD2	Cos
degrees	KEYWORD2
exp	KEYWORD2	Exp
floor	KEYWORD2	Floor
log	KEYWORD2	Log
map	KEYWORD2	Map
max	KEYWORD2	Max
min	KEYWORD2	Min
radians	KEYWORD2
random	KEYWORD2	Random
randomSeed	KEYWORD2	RandomSeed
round	KEYWORD2
sin	KEYWORD2	Sin
sq	KEYWORD2	Sq
sqrt	KEYWORD2	Sqrt
tan	KEYWORD2	Tan

bitRead KEYWORD2 BitRead
bitWrite KEYWORD2 BitWrite
bitSet KEYWORD2 BitSet
bitClear KEYWORD2 BitClear
bit KEYWORD2 Bit
highByte KEYWORD2 HighByte
lowByte KEYWORD2 LowByte

analogReference	KEYWORD2	AnalogReference
analogRead	KEYWORD2	AnalogRead
analogWrite	KEYWORD2	AnalogWrite
attachInterrupt	KEYWORD2	AttachInterrupt
detachInterrupt	KEYWORD2	DetachInterrupt
delay	KEYWORD2	Delay
delayMicroseconds	KEYWORD2	DelayMicroseconds
digitalWrite	KEYWORD2	DigitalWrite
digitalRead	KEYWORD2	DigitalRead
interrupts	KEYWORD2
millis	KEYWORD2	Millis
micros	KEYWORD2	Micros
noInterrupts	KEYWORD2
pinMode	KEYWORD2	PinMode
pulseIn	KEYWORD2	PulseIn
shiftOut	KEYWORD2	ShiftOut

Serial  KEYWORD3
Serial	KEYWORD2
begin	KEYWORD2	Serial_Begin
read	KEYWORD2	Serial_Read
print	KEYWORD2	Serial_Print
println	KEYWORD2	Serial_Println
available	KEYWORD2	Serial_Available
flush	KEYWORD2	Serial_Flush

setup	KEYWORD3	Setup
loop	KEYWORD3	Loop