--- a/drivers/net/r8169.c
+++ b/drivers/net/r8169.c
@@ -1459,7 +1459,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8169,
 		.region		= 1,
 		.align		= 0,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow |
 				  RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow
 	},
@@ -1467,7 +1467,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8168,
 		.region		= 2,
 		.align		= 8,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow |
 				  TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow
 	},
@@ -1475,7 +1475,7 @@ static const struct rtl_cfg_info {
 		.hw_start	= rtl_hw_start_8101,
 		.region		= 2,
 		.align		= 8,
-		.intr_event	= SYSErr | LinkChg | RxOverflow | PCSTimeout |
+		.intr_event	= LinkChg | RxOverflow | PCSTimeout |
 				  RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxErr,
 		.napi_event	= RxFIFOOver | TxErr | TxOK | RxOK | RxOverflow
 	}
@@ -2779,10 +2779,12 @@ static irqreturn_t rtl8169_interrupt(int
 			break;
 		}
 
+#if 0
 		if (unlikely(status & SYSErr)) {
 			rtl8169_pcierr_interrupt(dev);
 			break;
 		}
+#endif
 
 		if (status & LinkChg)
 			rtl8169_check_link_status(dev, tp, ioaddr);
