--- a/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
+++ b/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
@@ -1041,7 +1041,9 @@ static int __xipram do_write_oneword(str
 	int retry_cnt = 0;
 
 	adr += chip->start;
-
+#ifdef CONFIG_IFXMIPS
+	adr ^= 2;
+#endif
 	spin_lock(chip->mutex);
 	ret = get_chip(map, chip, adr, FL_WRITING);
 	if (ret) {
