--- a/drivers/usb/host/Kconfig
+++ b/drivers/usb/host/Kconfig
@@ -4,6 +4,10 @@
 comment "USB Host Controller Drivers"
 	depends on USB
 
+config USB_ADM5120_HCD
+	tristate "ADM5120 HCD support (EXPERIMENTAL)"
+	depends on USB && ADM5120 && EXPERIMENTAL
+
 config USB_C67X00_HCD
 	tristate "Cypress C67x00 HCD support"
 	depends on USB
--- a/drivers/usb/host/Makefile
+++ b/drivers/usb/host/Makefile
@@ -10,6 +10,7 @@ isp1760-objs := isp1760-hcd.o isp1760-if
 
 obj-$(CONFIG_PCI)		+= pci-quirks.o
 
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)	+= adm5120-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_EHCI_HCD)	+= ehci-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_ISP116X_HCD)	+= isp116x-hcd.o
 obj-$(CONFIG_USB_OHCI_HCD)	+= ohci-hcd.o
--- a/drivers/usb/Makefile
+++ b/drivers/usb/Makefile
@@ -16,6 +16,7 @@ obj-$(CONFIG_USB_UHCI_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_SL811_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_U132_HCD)	+= host/
 obj-$(CONFIG_USB_R8A66597_HCD)	+= host/
+obj-$(CONFIG_USB_ADM5120_HCD)  	+= host/
 
 obj-$(CONFIG_USB_C67X00_HCD)	+= c67x00/
 
