--- a/drivers/net/ar2313/ar2313.c
+++ b/drivers/net/ar2313/ar2313.c
@@ -953,9 +953,9 @@ static int ar2313_rx_int(struct net_devi
 						((status >> DMA_RX_LEN_SHIFT) & 0x3fff) - CRC_LEN);
 
 				dev->stats.rx_bytes += skb->len;
-				skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
+
 				/* pass the packet to upper layers */
-				netif_rx(skb);
+				sp->rx(skb);
 
 				skb_new->dev = dev;
 				/* 16 bit align */
@@ -1385,6 +1385,8 @@ static int mdiobus_probe (struct net_dev
 		return PTR_ERR(phydev);
 	}
 
+	sp->rx = phydev->netif_rx;
+
 	/* mask with MAC supported features */
 	phydev->supported &= (SUPPORTED_10baseT_Half
 		| SUPPORTED_10baseT_Full
--- a/drivers/net/ar2313/ar2313.h
+++ b/drivers/net/ar2313/ar2313.h
@@ -107,6 +107,8 @@ typedef struct {
  */
 struct ar2313_private {
 	struct net_device *dev;
+	int (*rx)(struct sk_buff *skb);
+
 	int version;
 	u32 mb[2];
 
