--- a/arch/mips/mm/cache.c
+++ b/arch/mips/mm/cache.c
@@ -50,6 +50,8 @@ void (*_dma_cache_wback)(unsigned long s
 void (*_dma_cache_inv)(unsigned long start, unsigned long size);
 
 EXPORT_SYMBOL(_dma_cache_wback_inv);
+EXPORT_SYMBOL(_dma_cache_wback);
+EXPORT_SYMBOL(_dma_cache_inv);
 
 #endif /* CONFIG_DMA_NONCOHERENT */
 
