--- a/net80211/ieee80211_input.c
+++ b/net80211/ieee80211_input.c
@@ -4441,7 +4441,9 @@ ath_eth_type_trans(struct sk_buff *skb, 
 		if (memcmp(eth->h_dest, dev->dev_addr, ETH_ALEN))
 			skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
 
-	return eth->h_proto;
+	if ((ntohs(eth->h_proto) >= 1536) || (ntohs(eth->h_proto) < 38))
+		return eth->h_proto;
+	return htons(ETH_P_802_2);
 }
 #endif
 
