--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/pronghorn-setup.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/pronghorn-setup.c
@@ -51,31 +51,31 @@ static struct platform_device pronghorn_
 
 static struct resource pronghorn_uart_resources [] = {
 	{
-		.start		= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS,
-		.end		= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS + 0x0fff,
+		.start		= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS,
+		.end		= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS + 0x0fff,
 		.flags		= IORESOURCE_MEM
 	},
 	{
-		.start		= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS,
-		.end		= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS + 0x0fff,
+		.start		= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS,
+		.end		= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS + 0x0fff,
 		.flags		= IORESOURCE_MEM
 	}
 };
 
 static struct plat_serial8250_port pronghorn_uart_data[] = {
 	{
-		.mapbase	= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS,
-		.membase	= (char *)IXP4XX_UART1_BASE_VIRT + REG_OFFSET,
-		.irq		= IRQ_IXP4XX_UART1,
+		.mapbase	= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS,
+		.membase	= (char *)IXP4XX_UART2_BASE_VIRT + REG_OFFSET,
+		.irq		= IRQ_IXP4XX_UART2,
 		.flags		= UPF_BOOT_AUTOCONF | UPF_SKIP_TEST,
 		.iotype		= UPIO_MEM,
 		.regshift	= 2,
 		.uartclk	= IXP4XX_UART_XTAL,
 	},
 	{
-		.mapbase	= IXP4XX_UART2_BASE_PHYS,
-		.membase	= (char *)IXP4XX_UART2_BASE_VIRT + REG_OFFSET,
-		.irq		= IRQ_IXP4XX_UART2,
+		.mapbase	= IXP4XX_UART1_BASE_PHYS,
+		.membase	= (char *)IXP4XX_UART1_BASE_VIRT + REG_OFFSET,
+		.irq		= IRQ_IXP4XX_UART1,
 		.flags		= UPF_BOOT_AUTOCONF | UPF_SKIP_TEST,
 		.iotype		= UPIO_MEM,
 		.regshift	= 2,
