--- a/drivers/mtd/devices/m25p80.c
+++ b/drivers/mtd/devices/m25p80.c
@@ -626,6 +626,10 @@ static struct flash_info __devinitdata m
 	{ "mx25l12805d", 0xc22018, 0, 64 * 1024, 256, },
 	{ "mx25l12855e", 0xc22618, 0, 64 * 1024, 256, },
 
+	/* PMC -- pm25x "blocks" are 32K, sectors are 4K */
+	{ "pm25lv512",         0, 32 * 1024, 2, SECT_4K },
+	{ "pm25lv010",         0, 32 * 1024, 4, SECT_4K },
+
 	/* Spansion -- single (large) sector size only, at least
 	 * for the chips listed here (without boot sectors).
 	 */
