--- a/drivers/net/wireless/hostap/hostap_main.c
+++ b/drivers/net/wireless/hostap/hostap_main.c
@@ -875,15 +875,16 @@ void hostap_setup_dev(struct net_device
 
 	switch(type) {
 	case HOSTAP_INTERFACE_AP:
+		dev->tx_queue_len = 0;	/* use main radio device queue */
 		dev->netdev_ops = &hostap_mgmt_netdev_ops;
 		dev->type = ARPHRD_IEEE80211;
 		dev->header_ops = &hostap_80211_ops;
 		break;
 	case HOSTAP_INTERFACE_MASTER:
-		dev->tx_queue_len = 0;	/* use main radio device queue */
 		dev->netdev_ops = &hostap_master_ops;
 		break;
 	default:
+		dev->tx_queue_len = 0;	/* use main radio device queue */
 		dev->netdev_ops = &hostap_netdev_ops;
 	}
 
