--- a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/hw.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/hw.c
@@ -513,7 +513,7 @@ static int ath9k_hw_post_init(struct ath
 		return ecode;
 	}
 
-	if (!AR_SREV_9100(ah) && !AR_SREV_9340(ah)) {
+	if (!AR_SREV_9340(ah)) {
 		ath9k_hw_ani_setup(ah);
 		ath9k_hw_ani_init(ah);
 	}
