--- a/arch/mips/lantiq/xway/devices.c
+++ b/arch/mips/lantiq/xway/devices.c
@@ -121,6 +121,29 @@
 	}
 }
 
+/* ebu */
+static struct resource ltq_ebu_resource =
+{
+	.name   = "gpio_ebu",
+	.start  = LTQ_EBU_GPIO_START,
+	.end    = LTQ_EBU_GPIO_START + LTQ_EBU_GPIO_SIZE - 1,
+	.flags  = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct platform_device ltq_ebu =
+{
+	.name           = "ltq_ebu",
+	.resource       = &ltq_ebu_resource,
+	.num_resources  = 1,
+};
+
+void __init
+ltq_register_gpio_ebu(unsigned int value)
+{
+	ltq_ebu.dev.platform_data = (void*) value;
+	platform_device_register(&ltq_ebu);
+}
+
 static struct resource ltq_spi_resources[] = {
 	{
 		.start  = LTQ_SSC_BASE_ADDR,
--- a/arch/mips/lantiq/xway/devices.h
+++ b/arch/mips/lantiq/xway/devices.h
@@ -16,5 +16,6 @@
 extern void ltq_register_gpio_stp(void);
 extern void ltq_register_ase_asc(void);
 extern void ltq_register_etop(struct ltq_eth_data *eth);
+extern void ltq_register_gpio_ebu(unsigned int value);
 
 #endif
