--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -589,6 +589,63 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		/*Each led on alice gate is bi-color */
+		{
+			.name		= "power:red",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "power:green",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "wifi:red",
+			.gpio		= 23,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "wifi:green",
+			.gpio		= 22,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr1:red",
+			.gpio		= 27,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr1:green",
+			.gpio		= 26,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr2:red",
+			.gpio		= 30,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr2:green",
+			.gpio		= 29,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.reset_buttons = {
+		{
+			.desc           = "sw2",
+			.gpio           = 37,
+			.active_low     = 1,
+			.type           = EV_KEY,
+			.code           = BTN_0,
+			.threshold      = 3,
+		},
+	},
+	/* sw1 is connected to gpio34*/
 };
 
 static struct board_info __initdata board_DWVS0 = {
