--- a/net/dsa/Kconfig
+++ b/net/dsa/Kconfig
@@ -36,6 +36,13 @@ config NET_DSA_MV88E6060
 	  This enables support for the Marvell 88E6060 ethernet switch
 	  chip.
 
+config NET_DSA_MV88E6063
+	bool "Marvell 88E6063 ethernet switch chip support"
+	select NET_DSA_TAG_TRAILER
+	---help---
+	  This enables support for the Marvell 88E6063 ethernet switch
+	  chip
+
 config NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU
 	bool
 	default n
--- a/net/dsa/Makefile
+++ b/net/dsa/Makefile
@@ -6,6 +6,7 @@ obj-$(CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER) += tag
 # switch drivers
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX) += mv88e6xxx.o
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6060) += mv88e6060.o
+obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6063) += mv88e6063.o
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65) += mv88e6123_61_65.o
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6131) += mv88e6131.o
 
