--- a/src/ap/wpa_auth.c
+++ b/src/ap/wpa_auth.c
@@ -1330,7 +1330,7 @@ static void wpa_send_eapol(struct wpa_au
 			 keyidx, encr, 0);
 
 	ctr = pairwise ? sm->TimeoutCtr : sm->GTimeoutCtr;
-	if (ctr == 1 && wpa_auth->conf.tx_status)
+	if (ctr == 1 && wpa_auth->conf.tx_status && pairwise)
 		timeout_ms = eapol_key_timeout_first;
 	else
 		timeout_ms = eapol_key_timeout_subseq;
