--- a/drivers/net/Kconfig
+++ b/drivers/net/Kconfig
@@ -2126,6 +2126,8 @@ config ACENIC_OMIT_TIGON_I
 
 	  The safe and default value for this is N.
 
+source drivers/net/ag71xx/Kconfig
+
 config DL2K
 	tristate "DL2000/TC902x-based Gigabit Ethernet support"
 	depends on PCI
--- a/drivers/net/Makefile
+++ b/drivers/net/Makefile
@@ -106,6 +106,7 @@ obj-$(CONFIG_STMMAC_ETH) += stmmac/
 # end link order section
 #
 
+obj-$(CONFIG_AG71XX) += ag71xx/
 obj-$(CONFIG_SUNDANCE) += sundance.o
 obj-$(CONFIG_HAMACHI) += hamachi.o
 obj-$(CONFIG_NET) += Space.o loopback.o
