--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -393,6 +393,25 @@ static struct board_info __initdata boar
         .has_ehci0 = 1,
 };
 
+static struct board_info __initdata board_rta1025w_16 = {
+	.name				= "RTA1025W_16",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+};
+
+
 static struct board_info __initdata board_DV201AMR = {
 	.name				= "DV201AMR",
 	.expected_cpu_id		= 0x6348,
@@ -577,6 +596,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_FAST2404,
 	&board_DV201AMR,
 	&board_96348gw_a,
+	&board_rta1025w_16,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
