--- a/drivers/net/wireless/ath/regd_common.h
+++ b/drivers/net/wireless/ath/regd_common.h
@@ -32,6 +32,7 @@ enum EnumRd {
 	FCC2_WORLD = 0x21,
 	FCC2_ETSIC = 0x22,
 	FCC6_WORLD = 0x23,
+	FCC3_FCCA_2 = 0x2A,
 	FRANCE_RES = 0x31,
 	FCC3_FCCA = 0x3A,
 	FCC3_WORLD = 0x3B,
@@ -167,6 +168,7 @@ static struct reg_dmn_pair_mapping regDo
 	{FCC2_WORLD, CTL_FCC, CTL_ETSI},
 	{FCC2_ETSIC, CTL_FCC, CTL_ETSI},
 	{FCC3_FCCA, CTL_FCC, CTL_FCC},
+	{FCC3_FCCA_2, CTL_FCC, CTL_FCC},
 	{FCC3_WORLD, CTL_FCC, CTL_ETSI},
 	{FCC4_FCCA, CTL_FCC, CTL_FCC},
 	{FCC5_FCCA, CTL_FCC, CTL_FCC},
@@ -463,6 +465,7 @@ static struct country_code_to_enum_rd al
 	{CTRY_UAE, NULL1_WORLD, "AE"},
 	{CTRY_UNITED_KINGDOM, ETSI1_WORLD, "GB"},
 	{CTRY_UNITED_STATES, FCC3_FCCA, "US"},
+	{CTRY_UNITED_STATES, FCC3_FCCA_2, "US"},
 	/* This "PS" is for US public safety actually... to support this we
 	 * would need to assign new special alpha2 to CRDA db as with the world
 	 * regdomain and use another alpha2 */
