--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -575,6 +575,27 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
 };
+
+static struct board_info __initdata board_DWVS0 = {
+	.name				= "DWV-S0",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+};
 #endif
 
 /*
@@ -603,6 +624,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_96358vw,
 	&board_96358vw2,
 	&board_AGPFS0,
+	&board_DWVS0,
 #endif
 };
 
