--- a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/debug.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/debug.c
@@ -969,34 +969,6 @@ static ssize_t read_file_recv(struct fil
 			"%18s : %10u\n", "DECRYPT BUSY ERR",
 			sc->debug.stats.rxstats.decrypt_busy_err);
 
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-CTL0",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl0);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-CTL1",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl1);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-CTL2",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl2);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-EXT0",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext0);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-EXT1",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext1);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "RSSI-EXT2",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext2);
-
-	len += snprintf(buf + len, size - len,
-			"%18s : %10d\n", "Rx Antenna",
-			sc->debug.stats.rxstats.rs_antenna);
-
 	PHY_ERR("UNDERRUN", ATH9K_PHYERR_UNDERRUN);
 	PHY_ERR("TIMING", ATH9K_PHYERR_TIMING);
 	PHY_ERR("PARITY", ATH9K_PHYERR_PARITY);
@@ -1073,16 +1045,6 @@ void ath_debug_stat_rx(struct ath_softc 
 		RX_PHY_ERR_INC(phyerr);
 	}
 
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl0 = rs->rs_rssi_ctl0;
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl1 = rs->rs_rssi_ctl1;
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ctl2 = rs->rs_rssi_ctl2;
-
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext0 = rs->rs_rssi_ext0;
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext1 = rs->rs_rssi_ext1;
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_rssi_ext2 = rs->rs_rssi_ext2;
-
-	sc->debug.stats.rxstats.rs_antenna = rs->rs_antenna;
-
 	spin_lock(&sc->debug.samp_lock);
 	RX_SAMP_DBG(jiffies) = jiffies;
 	RX_SAMP_DBG(rssi_ctl0) = rs->rs_rssi_ctl0;
--- a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/debug.h
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/debug.h
@@ -164,13 +164,6 @@ struct ath_rx_stats {
 	u32 post_delim_crc_err;
 	u32 decrypt_busy_err;
 	u32 phy_err_stats[ATH9K_PHYERR_MAX];
-	int8_t rs_rssi_ctl0;
-	int8_t rs_rssi_ctl1;
-	int8_t rs_rssi_ctl2;
-	int8_t rs_rssi_ext0;
-	int8_t rs_rssi_ext1;
-	int8_t rs_rssi_ext2;
-	u8 rs_antenna;
 };
 
 enum ath_reset_type {
