config interface loopback
	option ifname   lo
	option proto    static
	option ipaddr   127.0.0.1
	option netmask  255.0.0.0

config interface lan
	option ifname   eth0
	option type     bridge
	option proto    static
	option ipaddr   192.168.1.1
	option netmask  255.255.255.0

config atm-bridge
	option unit		0
	option encaps	llc
	option vpi		1
	option vci		32
	option payload	bridged # some ISPs need this set to 'routed'

config interface wan
	option ifname	nas0
	option proto	pppoe
	option username ""
	option password	""
	option unit 0
