--- a/Configure
+++ b/Configure
@@ -370,6 +370,8 @@ my %table=(
 "linux-alpha+bwx-gcc","gcc:-O3 -DL_ENDIAN -DTERMIO::-D_REENTRANT::-ldl:SIXTY_FOUR_BIT_LONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_RISC1 DES_UNROLL:${no_asm}:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
 "linux-alpha-ccc","ccc:-fast -readonly_strings -DL_ENDIAN -DTERMIO::-D_REENTRANT:::SIXTY_FOUR_BIT_LONG RC4_CHUNK DES_INT DES_PTR DES_RISC1 DES_UNROLL:${no_asm}",
 "linux-alpha+bwx-ccc","ccc:-fast -readonly_strings -DL_ENDIAN -DTERMIO::-D_REENTRANT:::SIXTY_FOUR_BIT_LONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_PTR DES_RISC1 DES_UNROLL:${no_asm}",
+# OpenWrt targets
+"linux-openwrt","gcc:-DTERMIO \$(OPENWRT_OPTIMIZATION_FLAGS) -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_UNROLL BF_PTR:${no_asm}:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
 
 # Android: Linux but without -DTERMIO and pointers to headers and libs.
 "android","gcc:-mandroid -I\$(ANDROID_DEV)/include -B\$(ANDROID_DEV)/lib -O3 -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_UNROLL BF_PTR:${no_asm}:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
