config 'interface' 'loopback'
       option 'ifname'   'lo'
       option 'proto'    'static'
       option 'ipaddr'   '127.0.0.1'
       option 'netmask'  '255.0.0.0'

config 'interface' 'lan'
        option 'ifname'   'eth0.1'
        option 'type'     'bridge'
        option 'proto'    'static'
        option 'ipaddr'   '192.168.1.1'
        option 'netmask'  '255.255.255.0'

config 'interface' 'wan'
        option 'ifname' 'eth0.2'
        option 'proto' 'dhcp'

config 'switch'
	option 'name' 'rtl8366rb'
        option 'reset' '1'
        option 'enable_vlan' '1'

config 'switch_vlan'
        option 'device' 'rtl8366rb'
        option 'vlan' '1'
        option 'ports' '1 2 3 4 5t'

config 'switch_vlan'
        option 'device' 'rtl8366rb'
        option 'vlan' '2'
        option 'ports' '0 5t'
