--- a/arch/avr32/boards/atngw100/flash.c
+++ b/arch/avr32/boards/atngw100/flash.c
@@ -45,9 +45,14 @@ static struct mtd_partition flash_parts[
 		.mask_flags     = MTD_WRITEABLE,
 	},
 	{
-		.name           = "root",
+		.name           = "kernel",
 		.offset         = 0x00020000,
-		.size           = 0x007d0000,
+		.size           = 0x00100000,
+	},
+	{
+		.name           = "rootfs",
+		.offset         = 0x00120000,
+		.size           = 0x006d0000,
 	},
 	{
 		.name           = "env",
