Index: linux-2.6.32.12/drivers/usb/host/ehci-hub.c
===================================================================
--- linux-2.6.32.12.orig/drivers/usb/host/ehci-hub.c	2010-05-02 21:06:45.000000000 +0200
+++ linux-2.6.32.12/drivers/usb/host/ehci-hub.c	2010-05-02 21:07:08.000000000 +0200
@@ -741,11 +741,13 @@
 			 * power switching; they're allowed to just limit the
 			 * current.  khubd will turn the power back on.
 			 */
+#ifndef CONFIG_BCM63XX
 			if (HCS_PPC (ehci->hcs_params)){
 				ehci_writel(ehci,
 					temp & ~(PORT_RWC_BITS | PORT_POWER),
 					status_reg);
 			}
+#endif
 		}
 
 		/* whoever resumes must GetPortStatus to complete it!! */
