diff --git a/arch/mips/alchemy/mtx-1/board_setup.c b/arch/mips/alchemy/mtx-1/board_setup.c
index 45b61c9..17140ac 100644
--- a/arch/mips/alchemy/mtx-1/board_setup.c
+++ b/arch/mips/alchemy/mtx-1/board_setup.c
@@ -56,8 +56,6 @@ void __init board_setup(void)
 	}
 #endif
 
-	alchemy_gpio2_enable();
-
 #if defined(CONFIG_USB_OHCI_HCD) || defined(CONFIG_USB_OHCI_HCD_MODULE)
 	/* Enable USB power switch */
 	alchemy_gpio_direction_output(204, 0);
@@ -92,20 +90,12 @@ void __init board_setup(void)
 int
 mtx1_pci_idsel(unsigned int devsel, int assert)
 {
-#define MTX_IDSEL_ONLY_0_AND_3 0
-#if MTX_IDSEL_ONLY_0_AND_3
-	if (devsel != 0 && devsel != 3) {
-		printk(KERN_ERR "*** not 0 or 3\n");
-		return 0;
-	}
-#endif
-
 	if (assert && devsel != 0)
 		/* Suppress signal to Cardbus */
 		gpio_set_value(1, 0);	/* set EXT_IO3 OFF */
 	else
 		gpio_set_value(1, 1);	/* set EXT_IO3 ON */
 
-	au_sync_udelay(1);
+	udelay(1);
 	return 1;
 }
