--- a/Configure
+++ b/Configure
@@ -402,6 +402,10 @@ my %table=(
 "linux-alpha-ccc","ccc:-fast -readonly_strings -DL_ENDIAN -DTERMIO::-D_REENTRANT:::SIXTY_FOUR_BIT_LONG RC4_CHUNK DES_INT DES_PTR DES_RISC1 DES_UNROLL:${alpha_asm}",
 "linux-alpha+bwx-ccc","ccc:-fast -readonly_strings -DL_ENDIAN -DTERMIO::-D_REENTRANT:::SIXTY_FOUR_BIT_LONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_PTR DES_RISC1 DES_UNROLL:${alpha_asm}",
 
+# OpenWrt targets
+"linux-mips-openwrt","gcc:-DTERMIO \$(OPENWRT_OPTIMIZATION_FLAGS) -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_UNROLL BF_PTR:${mips32_asm}:o32:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
+"linux-generic-openwrt","gcc:-DTERMIO \$(OPENWRT_OPTIMIZATION_FLAGS) -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_UNROLL BF_PTR:${no_asm}:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
+
 # Android: linux-* but without -DTERMIO and pointers to headers and libs.
 "android","gcc:-mandroid -I\$(ANDROID_DEV)/include -B\$(ANDROID_DEV)/lib -O3 -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG RC4_CHAR RC4_CHUNK DES_INT DES_UNROLL BF_PTR:${no_asm}:dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
 "android-x86","gcc:-mandroid -I\$(ANDROID_DEV)/include -B\$(ANDROID_DEV)/lib -O3 -fomit-frame-pointer -Wall::-D_REENTRANT::-ldl:BN_LLONG ${x86_gcc_des} ${x86_gcc_opts}:".eval{my $asm=${x86_elf_asm};$asm=~s/:elf/:android/;$asm}.":dlfcn:linux-shared:-fPIC::.so.\$(SHLIB_MAJOR).\$(SHLIB_MINOR)",
