--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1612,6 +1612,99 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:power",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:power",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:service",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:service",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:adsl",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:adsl",
+			.gpio		= 10,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:wifi",
+			.gpio		= 23,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:wifi",
+			.gpio		= 22,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:internet",
+			.gpio		= 25,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:internet",
+			.gpio		= 24,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:usr1",
+			.gpio		= 27,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:usr1",
+			.gpio		= 26,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:red:usr2",
+			.gpio		= 30,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "AGPF-S0:green:usr2",
+			.gpio		= 29,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc           = "reset",
+			.gpio           = 37,
+			.active_low     = 1,
+			.type           = EV_KEY,
+			.code           = KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_DWVS0 = {
