# Copyright (C) 2011 OpenWrt.org

config interface loopback
	option ifname	lo
	option proto	static
	option ipaddr	127.0.0.1
	option netmask	255.0.0.0

config interface lan
	option ifname	"eth0 eth1"
	option type 	bridge
	option proto	static
	option ipaddr	192.168.1.1
	option netmask	255.255.255.0

config atm-bridge
	option unit	0
	option atmdev	0
	option vpi	0
	option vci	35
	option encaps	llc
	option payload	bridged
	option sendsize	2040

config interface wan
	option proto	dhcp
	option ifname	nas0
	# clone your eth0 address here
	# option macaddr '00:0A:FA:22:00:80'

# 2nd interface on Geos2
#config interface wan
#	option proto	pppoa
#	option atmdev	1
#	option vpi	8
#	option vci	32
#	option encaps	vc
#	option username	'username@myisp.net'
#	option password 'password'
#	option keepalive	3
#	option defaultroute	1
#	option peerdns	1
#	option pppd_options	'kdebug 1 debug noccp'

