--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/gateway7001-setup.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/gateway7001-setup.c
@@ -75,9 +75,35 @@ static struct platform_device gateway700
 	.resource	= &gateway7001_uart_resource,
 };
 
+static struct eth_plat_info gateway7001_plat_eth[] = {
+	{
+		.phy		= 1,
+		.rxq		= 3,
+		.txreadyq	= 20,
+	}, {
+		.phy		= 2,
+		.rxq		= 4,
+		.txreadyq	= 21,
+	}
+};
+
+static struct platform_device gateway7001_eth[] = {
+	{
+		.name			= "ixp4xx_eth",
+		.id			= IXP4XX_ETH_NPEB,
+		.dev.platform_data	= gateway7001_plat_eth,
+	}, {
+		.name			= "ixp4xx_eth",
+		.id			= IXP4XX_ETH_NPEC,
+		.dev.platform_data	= gateway7001_plat_eth + 1,
+	}
+};
+
 static struct platform_device *gateway7001_devices[] __initdata = {
 	&gateway7001_flash,
-	&gateway7001_uart
+	&gateway7001_uart,
+	&gateway7001_eth[0],
+	&gateway7001_eth[1],
 };
 
 static void __init gateway7001_init(void)
--- a/arch/arm/mach-ixp4xx/wg302v2-setup.c
+++ b/arch/arm/mach-ixp4xx/wg302v2-setup.c
@@ -76,9 +76,26 @@ static struct platform_device wg302v2_ua
 	.resource	= &wg302v2_uart_resource,
 };
 
+static struct eth_plat_info wg302v2_plat_eth[] = {
+	{
+		.phy		= 8,
+		.rxq		= 3,
+		.txreadyq	= 20,
+	}
+};
+
+static struct platform_device wg302v2_eth[] = {
+	{
+		.name			= "ixp4xx_eth",
+		.id			= IXP4XX_ETH_NPEB,
+		.dev.platform_data	= wg302v2_plat_eth,
+	}
+};
+
 static struct platform_device *wg302v2_devices[] __initdata = {
 	&wg302v2_flash,
 	&wg302v2_uart,
+	&wg302v2_eth[0],
 };
 
 static void __init wg302v2_init(void)
