#!/bin/sh

. /lib/brcm63xx.sh

enable_reset_button() {
	if [ "$brcm63xx_has_reset_button" = "true" ]; then
		insmod input-core
		insmod input-polldev
		insmod gpio_buttons
		insmod button-hotplug
		insmod gpio_keys_polled
	fi
}

boot_hook_add preinit_main enable_reset_button


