--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1069,6 +1069,19 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 
 	.has_ohci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "96348GW-A::adsl",
+			.gpio		= 3,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "96348GW-A::usb",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+		}
+	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348_D4PW = {
