--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1666,6 +1666,80 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.spis = nb4_spi_devices,
 	.num_spis = ARRAY_SIZE(nb4_spi_devices),
 };
+
+static struct board_info __initdata board_HW553 = {
+	.name                           = "HW553",
+	.expected_cpu_id                = 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+
+	.has_enet0                      = 1,
+	.has_enet1                      = 1,
+	.has_pci                        = 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy                = 1,
+		.use_internal_phy       = 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100        = 1,
+		.force_duplex_full      = 1,
+	},
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "HW553:red:lan",
+			.gpio		= 34,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:blue:lan",
+			.gpio		= 35,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:red:adsl",
+			.gpio		= 22,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:blue:adsl",
+			.gpio		= 23,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:red:power",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+
+		{
+			.name		= "HW553:blue:power",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:red:wifi",
+			.gpio		= 25,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:red:internetkey",
+			.gpio		= 12,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "HW553:blue:internetkey",
+			.gpio		= 13,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -1708,6 +1782,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_nb4_ser_r2,
 	&board_nb4_fxc_r1,
 	&board_nb4_fxc_r2,
+	&board_HW553,
 #endif
 };
 
