--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -3613,6 +3613,32 @@
 $(eval $(call arcadyan, arv752DPW%config))
 $(eval $(call arcadyan, arv752DPW22%config))
 
+gigaSX76X%config	: unconfig
+	@mkdir -p $(obj)include
+	@mkdir -p $(obj)board/infineon/easy50712
+	@[ -z "$(findstring ramboot,$@)" ] || \
+		{ echo "TEXT_BASE = 0xA0400000" >$(obj)board/infineon/easy50712/config.tmp ; \
+			echo "#define CONFIG_SYS_RAMBOOT" >>$(obj)include/config.h ; \
+			$(XECHO) "... with ramboot configuration" ; \
+		}
+	@if [ "$(findstring _DDR,$@)" -a -z "$(findstring ramboot,$@)" ] ; then \
+		echo "#define CONFIG_USE_DDR_RAM"  >>$(obj)include/config.h ; \
+		echo "#define CONFIG_BOOTSTRAP"  >>$(obj)include/config.h ; \
+		DDR=$(subst DDR,,$(filter DDR%,$(subst _, ,$@))); \
+		case "$${DDR}" in \
+		111M|166M|e111M|e166M|promos400|samsung166|psc166) \
+			$(XECHO) "... with DDR RAM config $${DDR}" ; \
+			echo "#define CONFIG_USE_DDR_RAM_CFG_$${DDR}" >>$(obj)include/config.h ;; \
+		*)	$(XECHO) "... DDR RAM config \\\"$${DDR}\\\" unknown, use default"; \
+		esac; \
+	fi
+	echo "#define CONFIG_SWITCH_PORT1	1"  >>$(obj)include/config.h
+	echo "#define CONFIG_SWITCH_PIN		3"  >>$(obj)include/config.h
+	echo "#define CONFIG_BUTTON_PORT0	1"  >>$(obj)include/config.h
+	echo "#define CONFIG_BUTTON_PIN		14"  >>$(obj)include/config.h
+	echo "#define CONFIG_BUTTON_LEVEL	1"  >>$(obj)include/config.h
+	@$(MKCONFIG) -a easy50712 mips mips easy50712 infineon danube
+
 easy50712%config	: unconfig
 	@mkdir -p $(obj)include
 	@mkdir -p $(obj)board/infineon/easy50712
