--- a/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
+++ b/drivers/mtd/chips/cfi_cmdset_0002.c
@@ -682,7 +682,7 @@ static int get_chip(struct map_info *map
 		return 0;
 
 	case FL_ERASING:
-		if (!cfip || !(cfip->EraseSuspend & (0x1|0x2)) ||
+		if (1 /* no suspend */ || !cfip || !(cfip->EraseSuspend & (0x1|0x2)) ||
 		    !(mode == FL_READY || mode == FL_POINT ||
 		    (mode == FL_WRITING && (cfip->EraseSuspend & 0x2))))
 			goto sleep;
