diff --git a/Makefile b/Makefile
index a318eb4..7d14b8b 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -3448,6 +3448,13 @@ qi_lb60_config	: unconfig
 	@echo "TEXT_BASE = 0x80100000" > $(obj)board/n516/config.tmp
 	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
 
+sakc_config	: unconfig
+	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
+	@echo "Compile NAND boot image for SAKC"
+	@$(MKCONFIG) -a sakc mips mips sakc
+	@echo "TEXT_BASE = 0x80100000" > $(obj)board/sakc/config.tmp
+	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
+
 #########################################################################
 ## MIPS64 5Kc
 #########################################################################
diff --git a/cpu/mips/Makefile b/cpu/mips/Makefile
index 33afb66..a177653 100644
--- a/cpu/mips/Makefile
+++ b/cpu/mips/Makefile
@@ -35,7 +35,7 @@ COBJS-$(CONFIG_PURPLE)	+= asc_serial.o
 COBJS-$(CONFIG_JZSOC) += jz_serial.o jz_i2c.o jz_mmc.o
 COBJS-$(CONFIG_JZ4740) += jz4740.o jz4740_nand.o
 COBJS-$(CONFIG_NANONOTE) += nanonote_gpm940b0.o
-
+COBJS-$(CONFIG_SAKC) += nanonote_gpm940b0.o
 
 SRCS	:= $(START:.o=.S) $(SOBJS-y:.o=.S) $(COBJS-y:.o=.c)
 OBJS	:= $(addprefix $(obj),$(SOBJS-y) $(COBJS-y))

