--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -403,6 +403,16 @@ config ATH79_MACH_RW2458N
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_USB
 
+config ATH79_MACH_CAP4200AG
+	bool "Senao CAP4200AG support"
+	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_EAP7660D
 	bool "Senao EAP7660D support"
 	select SOC_AR71XX
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -29,6 +29,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_AP83,		/* Atheros AP83 */
 	ATH79_MACH_AP96,		/* Atheros AP96 */
 	ATH79_MACH_AW_NR580,		/* AzureWave AW-NR580 */
+	ATH79_MACH_CAP4200AG,		/* Senao CAP4200AG */
 	ATH79_MACH_DB120,		/* Atheros DB120 reference board */
 	ATH79_MACH_PB44,		/* Atheros PB44 reference board */
 	ATH79_MACH_DIR_600_A1,		/* D-Link DIR-600 rev. A1 */
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -49,6 +49,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP81)		+= mach-a
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP83)		+= mach-ap83.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP96)		+= mach-ap96.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AW_NR580)	+= mach-aw-nr580.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CAP4200AG)	+= mach-cap4200ag.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DB120)		+= mach-db120.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DIR_600_A1)	+= mach-dir-600-a1.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DIR_615_C1)	+= mach-dir-615-c1.o
