--- a/arch/arm/mach-realview/include/mach/board-eb.h
+++ b/arch/arm/mach-realview/include/mach/board-eb.h
@@ -47,7 +47,7 @@
 #define REALVIEW_EB_USB_BASE		0x4F000000	/* USB */
 
 #ifdef CONFIG_REALVIEW_EB_ARM11MP_REVB
-#define REALVIEW_EB11MP_PRIV_MEM_BASE	0x1F000000
+#define REALVIEW_EB11MP_PRIV_MEM_BASE	0x10100000
 #define REALVIEW_EB11MP_L220_BASE	0x10102000	/* L220 registers */
 #define REALVIEW_EB11MP_SYS_PLD_CTRL1	0xD8		/* Register offset for MPCore sysctl */
 #else
