--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.c
@@ -2271,15 +2271,18 @@ static void rt2800_config_channel(struct
 	/*
 	 * Change BBP settings
 	 */
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 62, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 63, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
+	rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 64, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
+
 	if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3352)) {
 		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 27, 0x0);
 		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 66, 0x26 + rt2x00dev->lna_gain);
 		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 27, 0x20);
 		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 66, 0x26 + rt2x00dev->lna_gain);
+		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 86, 0x38);
+		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 83, 0x6a);
 	} else {
-		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 62, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
-		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 63, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
-		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 64, 0x37 - rt2x00dev->lna_gain);
 		rt2800_bbp_write(rt2x00dev, 86, 0);
 	}
 
@@ -3850,6 +3853,7 @@ static int rt2800_init_rfcsr(struct rt2x
 	 * Init RF calibration.
 	 */
 	if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3290) ||
+	    rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3352) ||
 	    rt2x00_rt(rt2x00dev, RT5390) ||
 	    rt2x00_rt(rt2x00dev, RT5392)) {
 		rt2800_rfcsr_read(rt2x00dev, 2, &rfcsr);
@@ -4036,6 +4040,10 @@ static int rt2800_init_rfcsr(struct rt2x
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 31, 0x00);
 		return 0;
 	} else if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3352)) {
+		int tx0_int_pa = test_bit(CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX0,
+					  &rt2x00dev->cap_flags);
+		int tx1_int_pa = test_bit(CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX1,
+					  &rt2x00dev->cap_flags);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 0, 0xf0);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 1, 0x23);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 2, 0x50);
@@ -4069,15 +4077,30 @@ static int rt2800_init_rfcsr(struct rt2x
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 31, 0x80);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 32, 0x80);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 33, 0x00);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 34, 0x01);
+		rfcsr =  0x01;
+		if (!tx0_int_pa)
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR34_TX0_EXT_PA, 1);
+		if (!tx1_int_pa)
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR34_TX1_EXT_PA, 1);
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 34, rfcsr );
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 35, 0x03);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 36, 0xbd);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 37, 0x3c);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 38, 0x5f);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 39, 0xc5);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 40, 0x33);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 41, 0x5b);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 42, 0x5b);
+		rfcsr = 0x52;
+		if (tx0_int_pa) {
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR41_BIT1, 1);
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR41_BIT4, 1);
+		}
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 41, rfcsr);
+		rfcsr = 0x52;
+		if (tx1_int_pa) {
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR42_BIT1, 1);
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR42_BIT4, 1);
+		}
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 42, rfcsr);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 43, 0xdb);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 44, 0xdb);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 45, 0xdb);
@@ -4085,15 +4108,20 @@ static int rt2800_init_rfcsr(struct rt2x
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 47, 0x0d);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 48, 0x14);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 49, 0x00);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 50, 0x2d);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 51, 0x7f);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 52, 0x00);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 53, 0x52);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 54, 0x1b);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 55, 0x7f);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 56, 0x00);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 57, 0x52);
-		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 58, 0x1b);
+		rfcsr =  0x2d;
+		if (!tx0_int_pa)
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR50_TX0_EXT_PA, 1);
+		if (!tx1_int_pa)
+			rt2x00_set_field8(&rfcsr, RFCSR50_TX1_EXT_PA, 1);
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 50, rfcsr);
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 51, (tx0_int_pa ? 0x7f : 0x52));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 52, (tx0_int_pa ? 0x00 : 0xc0));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 53, (tx0_int_pa ? 0x52 : 0xd2));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 54, (tx0_int_pa ? 0x1b : 0xc0));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 55, (tx1_int_pa ? 0x7f : 0x52));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 56, (tx1_int_pa ? 0x00 : 0xc0));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 57, (tx0_int_pa ? 0x52 : 0x49));
+		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 58, (tx1_int_pa ? 0x1b : 0xc0));
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 59, 0x00);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 60, 0x00);
 		rt2800_rfcsr_write(rt2x00dev, 61, 0x00);
@@ -4854,7 +4882,8 @@ static int rt2800_init_eeprom(struct rt2
 	/*
 	 * Detect if this device has Bluetooth co-existence.
 	 */
-	if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_CONF1_BT_COEXIST))
+	if (!rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3352) &&
+	    rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_CONF1_BT_COEXIST))
 		__set_bit(CAPABILITY_BT_COEXIST, &rt2x00dev->cap_flags);
 
 	/*
@@ -4883,6 +4912,22 @@ static int rt2800_init_eeprom(struct rt2
 					EIRP_MAX_TX_POWER_LIMIT)
 		__set_bit(CAPABILITY_POWER_LIMIT, &rt2x00dev->cap_flags);
 
+	/*
+	 * Detect if device uses internal or external PA
+	 */
+	rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_NIC_CONF1, &eeprom);
+
+	if (rt2x00_rt(rt2x00dev, RT3352)) {
+		if (!rt2x00_get_field16(eeprom,
+		    EEPROM_NIC_CONF1_EXTERNAL_TX0_PA_3352))
+			__set_bit(CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX0,
+				  &rt2x00dev->cap_flags);
+		if (!rt2x00_get_field16(eeprom,
+		    EEPROM_NIC_CONF1_EXTERNAL_TX1_PA_3352))
+			__set_bit(CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX1,
+				  &rt2x00dev->cap_flags);
+	}
+
 	return 0;
 }
 
--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800.h
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800.h
@@ -2115,6 +2115,12 @@ struct mac_iveiv_entry {
 #define RFCSR31_RX_CALIB		FIELD8(0x7f)
 
 /*
+ * RFCSR 34:
+ */
+#define RFCSR34_TX0_EXT_PA		FIELD8(0x04)
+#define RFCSR34_TX1_EXT_PA		FIELD8(0x08)
+
+/*
  * RFCSR 38:
  */
 #define RFCSR38_RX_LO1_EN		FIELD8(0x20)
@@ -2125,6 +2131,18 @@ struct mac_iveiv_entry {
 #define RFCSR39_RX_LO2_EN		FIELD8(0x80)
 
 /*
+ * RFCSR 41:
+ */
+#define RFCSR41_BIT1			FIELD8(0x01)
+#define RFCSR41_BIT4			FIELD8(0x08)
+
+/*
+ * RFCSR 42:
+ */
+#define RFCSR42_BIT1			FIELD8(0x01)
+#define RFCSR42_BIT4			FIELD8(0x08)
+
+/*
  * RFCSR 49:
  */
 #define RFCSR49_TX			FIELD8(0x3f)
@@ -2133,6 +2151,8 @@ struct mac_iveiv_entry {
  * RFCSR 50:
  */
 #define RFCSR50_TX			FIELD8(0x3f)
+#define RFCSR50_TX0_EXT_PA		FIELD8(0x02)
+#define RFCSR50_TX1_EXT_PA		FIELD8(0x10)
 
 /*
  * RF registers
@@ -2220,6 +2240,8 @@ struct mac_iveiv_entry {
  * INTERNAL_TX_ALC: 0: disable, 1: enable
  * BT_COEXIST: 0: disable, 1: enable
  * DAC_TEST: 0: disable, 1: enable
+ * EXTERNAL_TX0_PA: 0: disable, 1: enable (only on RT3352)
+ * EXTERNAL_TX1_PA: 0: disable, 1: enable (only on RT3352)
  */
 #define	EEPROM_NIC_CONF1		0x001b
 #define EEPROM_NIC_CONF1_HW_RADIO		FIELD16(0x0001)
@@ -2237,6 +2259,8 @@ struct mac_iveiv_entry {
 #define EEPROM_NIC_CONF1_INTERNAL_TX_ALC		FIELD16(0x2000)
 #define EEPROM_NIC_CONF1_BT_COEXIST		FIELD16(0x4000)
 #define EEPROM_NIC_CONF1_DAC_TEST		FIELD16(0x8000)
+#define EEPROM_NIC_CONF1_EXTERNAL_TX0_PA_3352	FIELD16(0x4000)
+#define EEPROM_NIC_CONF1_EXTERNAL_TX1_PA_3352	FIELD16(0x8000)
 
 /*
  * EEPROM frequency
--- a/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00.h
+++ b/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00.h
@@ -743,6 +743,8 @@ enum rt2x00_capability_flags {
 	CAPABILITY_DOUBLE_ANTENNA,
 	CAPABILITY_BT_COEXIST,
 	CAPABILITY_VCO_RECALIBRATION,
+	CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX0,
+	CAPABILITY_INTERNAL_PA_TX1,
 };
 
 /*
