#!/bin/sh

failsafe_ip() {
	[ -d "/proc/switch/$ifname" ] && {
		ifconfig "$ifname" 0.0.0.0 down
		echo "0 1 2 3 4 ${cpu_port:-5u*}" > "/proc/switch/$ifname/vlan/0/ports"
	}
	
	[ -n "$pi_ifname" ] && grep -q "$pi_ifname" /proc/net/dev && {
        	ifconfig $pi_ifname $pi_ip netmask $pi_netmask broadcast $pi_broadcast up
        }
}

boot_hook_add failsafe failsafe_ip

