--- a/drivers/net/dsa/Kconfig
+++ b/drivers/net/dsa/Kconfig
@@ -12,6 +12,13 @@ config NET_DSA_MV88E6060
 	  This enables support for the Marvell 88E6060 ethernet switch
 	  chip.
 
+config NET_DSA_MV88E6063
+	bool "Marvell 88E6063 ethernet switch chip support"
+	select NET_DSA_TAG_TRAILER
+	---help---
+	  This enables support for the Marvell 88E6063 ethernet switch
+	  chip
+
 config NET_DSA_MV88E6XXX_NEED_PPU
 	bool
 	default n
--- a/drivers/net/dsa/Makefile
+++ b/drivers/net/dsa/Makefile
@@ -1,4 +1,5 @@
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6060) += mv88e6060.o
+obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6063) += mv88e6063.o
 obj-$(CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX) += mv88e6xxx_drv.o
 mv88e6xxx_drv-y += mv88e6xxx.o
 ifdef CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65
