--- a/arch/mips/ath79/dev-wmac.c
+++ b/arch/mips/ath79/dev-wmac.c
@@ -270,6 +270,16 @@ bool __init ar93xx_wmac_read_mac_address
 	return ret;
 }
 
+void __init ath79_wmac_disable_2ghz(void)
+{
+	ath79_wmac_data.disable_2ghz = true;
+}
+
+void __init ath79_wmac_disable_5ghz(void)
+{
+	ath79_wmac_data.disable_5ghz = true;
+}
+
 void __init ath79_register_wmac(u8 *cal_data, u8 *mac_addr)
 {
 	if (soc_is_ar913x())
--- a/arch/mips/ath79/dev-wmac.h
+++ b/arch/mips/ath79/dev-wmac.h
@@ -13,6 +13,9 @@
 #define _ATH79_DEV_WMAC_H
 
 void ath79_register_wmac(u8 *cal_data, u8 *mac_addr);
+void ath79_wmac_disable_2ghz(void);
+void ath79_wmac_disable_5ghz(void);
+
 bool ar93xx_wmac_read_mac_address(u8 *dest);
 
 #endif /* _ATH79_DEV_WMAC_H */
