--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -586,6 +586,17 @@ static struct board_info __initdata boar
 			.active_low	= 1,
 		},
 	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_96348gw_11 = {
