--- a/drivers/video/omap2/dss/dispc.c
+++ b/drivers/video/omap2/dss/dispc.c
@@ -3077,8 +3077,8 @@ static void _omap_dispc_initial_config(v
 	REG_FLD_MOD(DISPC_CONFIG, 1, 9, 9);
 
 	/* L3 firewall setting: enable access to OCM RAM */
-	if (cpu_is_omap24xx())
-		__raw_writel(0x402000b0, OMAP2_IO_ADDRESS(0x680050a0));
+//	if (cpu_is_omap24xx())
+//		__raw_writel(0x402000b0, OMAP2_IO_ADDRESS(0x680050a0));
 
 	_dispc_setup_color_conv_coef();
 
