--- a/arch/arm/mach-omap2/board-n8x0.c
+++ b/arch/arm/mach-omap2/board-n8x0.c
@@ -41,6 +41,7 @@
 #include <plat/mmc.h>
 #include <plat/serial.h>
 #include <plat/gpio-switch.h>
+#include <plat/usb.h>
 
 #include "mux.h"
 
@@ -486,6 +487,14 @@ static struct musb_hdrc_platform_data tu
 	.config		= &musb_config,
 };
 
+static struct omap_usb_config n8x0_omap_usb_config __initdata = {
+	.otg		= 1,
+	.register_host	= 1,
+	.register_dev	= 1,
+	.hmc_mode	= 16,
+	.pins[0]	= 6,
+};
+
 static void __init n8x0_usb_init(void)
 {
 	int ret = 0;
@@ -507,6 +516,8 @@ static void __init n8x0_usb_init(void)
 	if (ret != 0)
 		goto err;
 
+	omap2_usbfs_init(&n8x0_omap_usb_config);
+
 	printk(announce);
 
 	return;
