--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -469,6 +469,54 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 };
+
+static struct board_info __initdata board_96348_D4PW = {
+	.name				= "D-4P-W",
+	.expected_cpu_id		= 0x6348,
+
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+	.has_uart0 			= 1,
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.leds = {
+		{
+			.name		= "D-4P-W:green:power",
+			.gpio		= 0,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "D-4P-W::status",
+			.gpio		= 3,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "D-4P-W:green:internet",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "D-4P-W:red:internet",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc		= "reset",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -640,6 +688,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_DV201AMR,
 	&board_96348gw_a,
 	&board_rta1025w_16,
+	&board_96348_D4PW,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
