--- a/ath/if_ath_pci.c
+++ b/ath/if_ath_pci.c
@@ -114,11 +114,15 @@ static struct pci_device_id ath_pci_id_t
 	{ 0x168c, 0x0023, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
 	{ 0x168c, 0x0024, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
 	{ 0x168c, 0x9013, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID }, /* sonicwall */
+	{ 0x168c, 0xff16, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
+	{ 0x168c, 0xff1a, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
 	{ 0 }
 };
 
 static u16 ath_devidmap[][2] = {
-	{ 0x9013, 0x0013 }
+	{ 0x9013, 0x0013 },
+	{ 0xff16, 0x0013 },
+	{ 0xff1a, 0x001a }
 };
 
 static int
