--- a/drivers/mtd/maps/physmap.c
+++ b/drivers/mtd/maps/physmap.c
@@ -78,7 +78,7 @@ static const char *rom_probe_types[] = {
 					"map_rom",
 					NULL };
 static const char *part_probe_types[] = { "cmdlinepart", "RedBoot", "afs",
-					  NULL };
+					  "ar7part", NULL };
 
 static int physmap_flash_probe(struct platform_device *dev)
 {
--- a/drivers/mtd/Makefile
+++ b/drivers/mtd/Makefile
@@ -10,7 +10,7 @@ obj-$(CONFIG_MTD_OF_PARTS)	+= ofpart.o
 obj-$(CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS) += redboot.o
 obj-$(CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS) += cmdlinepart.o
 obj-$(CONFIG_MTD_AFS_PARTS)	+= afs.o
-obj-$(CONFIG_MTD_AR7_PARTS)	+= ar7part.o
+obj-$(CONFIG_MTD_AR7_PARTS)	+= ar7part.o titanpart.o
 obj-$(CONFIG_MTD_BCM63XX_PARTS)	+= bcm63xxpart.o
 obj-$(CONFIG_MTD_MYLOADER_PARTS) += myloader.o
 
--- a/arch/mips/ar7/platform.c
+++ b/arch/mips/ar7/platform.c
@@ -199,7 +199,7 @@ static struct resource physmap_flash_res
 	.name	= "mem",
 	.flags	= IORESOURCE_MEM,
 	.start	= 0x10000000,
-	.end	= 0x107fffff,
+	.end	= 0x11ffffff,
 };
 
 static struct physmap_flash_data physmap_flash_data = {
