--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -106,6 +106,20 @@ config SOC_QCA955X
 	select PCI_AR724X if PCI
 	def_bool n
 
+config ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_SPI
+	def_bool n
+
+config ATH79_DEV_AP9X_PCI
+	select ATH79_PCI_ATH9K_FIXUP
+	def_bool n
+
+config ATH79_DEV_DSA
+	def_bool n
+
+config ATH79_DEV_ETH
+	def_bool n
+
 config PCI_AR724X
 	def_bool n
 
@@ -115,6 +129,10 @@ config ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
 config ATH79_DEV_LEDS_GPIO
 	def_bool n
 
+config ATH79_DEV_NFC
+	depends on (SOC_AR934X)
+	def_bool n
+
 config ATH79_DEV_SPI
 	def_bool n
 
@@ -125,4 +143,13 @@ config ATH79_DEV_WMAC
 	depends on (SOC_AR913X || SOC_AR933X || SOC_AR934X || SOC_QCA955X)
 	def_bool n
 
+config ATH79_NVRAM
+	def_bool n
+
+config ATH79_PCI_ATH9K_FIXUP
+	def_bool n
+
+config ATH79_ROUTERBOOT
+	def_bool n
+
 endif
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -17,13 +17,25 @@ obj-$(CONFIG_PCI)			+= pci.o
 # Devices
 #
 obj-y					+= dev-common.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_AP9X_PCI)	+= dev-ap9x-pci.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_DSA)		+= dev-dsa.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_ETH)		+= dev-eth.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS)	+= dev-gpio-buttons.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_LEDS_GPIO)	+= dev-leds-gpio.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_M25P80)		+= dev-m25p80.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_NFC)		+= dev-nfc.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_SPI)		+= dev-spi.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_USB)		+= dev-usb.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_DEV_WMAC)		+= dev-wmac.o
 
 #
+# Miscellaneous objects
+#
+obj-$(CONFIG_ATH79_NVRAM)		+= nvram.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_PCI_ATH9K_FIXUP)	+= pci-ath9k-fixup.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_ROUTERBOOT)		+= routerboot.o
+
+#
 # Machines
 #
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP121)		+= mach-ap121.o
