--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2512,6 +2512,71 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	}
 };
+
+/* D-Link DVA-G3810BN/TL */
+static struct board_info __initdata board_DVAG3810BN = {
+	.name			= "DVAG3810BN",
+	.expected_cpu_id	= 0x6358,
+
+	.has_uart0		= 1,
+	.has_enet0		= 1,
+	.has_enet1		= 1,
+	.has_pci		= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 0,
+		.use_internal_phy	= 1,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+
+	.has_ohci0		= 1,
+	.has_pccard		= 1,
+	.has_ehci0		= 1,
+
+	.leds = {
+		{
+			.name	= "DVAG3810BN::voip",
+			.gpio	= 1,
+		},
+		{
+			.name	= "DVAG3810BN::dsl",
+			.gpio	= 22,
+			.active_low  = 1,
+		},
+		{
+			.name	= "DVAG3810BN::internet",
+			.gpio	= 23,
+			.active_low  = 1,
+		},
+		{
+			.name	= "DVAG3810BN::power",
+			.gpio	= 4,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name	= "DVAG3810BN::stop",
+			.gpio	= 5,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc	= "reset",
+			.gpio	= 34,
+			.active_low = 1,
+			.type	= EV_KEY,
+			.code	= KEY_RESTART,
+			.debounce_interval = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL,
+		},
+	},
+};
 #endif
 
 /*
@@ -2707,6 +2772,7 @@ static const struct board_info __initdat
 	&board_ct6373_1,
 	&board_HW553,
 	&board_spw303v,
+	&board_DVAG3810BN,
 #endif
 
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6368
